Przedmiotem zamówienia jest usługa druku materiałów na potrzeby Centrum Spotkania Kultur w Lublinie według specyfikacji załączone poniżej. W części drugiej ujęto druk materiałów z nadanym numerem ISBN (VAT 5%), pozostałe części objęte są podstawową stawką podatku od towarów i usług. Dostawa wydrukowanych materiałów leży po stronie Wykonawcy, a jego koszt powinien być wliczony w usługę druku. Wykonawca dostarcza projekty graficzne.

Przewidywany maksymalny termin wykonania zleceń to 10 dni roboczych (z tym, że za dzień roboczy uznaje się każdy dzień od poniedziałku do soboty z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia przekazania przez Zamawiającego projektów materiałów przeznaczonych do druku, w odpowiednich plikach, drogą elektroniczną.

**CZĘŚĆ 1 DRUKI ULOTNE**

**1.PLAKAT promocja wydarzeń**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | B1 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Kreda błysk130 |
| Zadruk | 4+0 |
| liczba stron | 1 |
| uszlachetnienia | Lakier dyspersyjny |
| prace introligatorskie | - |
| nakład jednorazowy | 400 |
| częstotliwość  | 10 |

1. **PLAKAT B1 repertuar kwartalny**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| Format | B1 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Kreda błysk130 |
| Zadruk | 4+0 |
| liczba stron | 1 |
| uszlachetnienia | Lakier dyspersyjny |
| prace introligatorskie | - |
| nakład jednorazowy | 600 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **PLAKAT B2**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| Format | B2 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Kreda błysk130 |
| Zadruk | 4+0 |
| liczba stron | 1 |
| uszlachetnienia | Lakier dyspersyjny |
| prace introligatorskie | - |
| nakład jednorazowy | 400 |
| częstotliwość  | 2 |

1. **PLAKAT A3**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | A3 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Kreda błysk130 |
| zadruk | 4+0 |
| liczba stron | 1 |
| uszlachetnienia | Lakier dyspersyjny |
| prace introligatorskie | - |
| nakład jednorazowy | 200 |
| częstotliwość  | 3 |

1. **ULOTKA DL**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | DL |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Offset240 |
| zadruk | 4+4 |
| liczba stron | 1 |
| uszlachetnienia | Lakier UV |
| prace introligatorskie | - |
| nakład jednorazowy | 2000 |
| częstotliwość  | 4 |

1. **ULOTKA KWADRAT v1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | 110x110mm |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Offset100g |
| zadruk | 4+4 |
| liczba stron | 16 |
| uszlachetnienia |  |
| prace introligatorskie | szycie |
| nakład jednorazowy | 500 |
| częstotliwość  | 2 |

1. **ULOTKA KWADRAT v2**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | 220x440 mm składana do 110x110mm |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Offset100 |
| zadruk | 4+4 |
| liczba stron |  |
| uszlachetnienia | falcowanie |
| prace introligatorskie |  |
| nakład jednorazowy | 500 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **ULOTKA ŁAMANA repertuar**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | 210x440 mm |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Offset 130 |
| zadruk | 4+4 |
| liczba stron | 1 |
| uszlachetnienia | Lakier UV |
| prace introligatorskie | Falcowanie x4, niestandardowe łamanie |
| nakład jednorazowy | 25000 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **ZAPROSZENIE**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | DL |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Arctic Volume Highwhite200 |
| zadruk | 4+4 cyfra |
| liczba stron | 1 |
| uszlachetnienia | - |
| prace introligatorskie | - |
| nakład jednorazowy | 200 |
| częstotliwość  | 6 |

1. **PROGRAM v2**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | A5 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Arctic volume highwhite150 |
| zadruk | 4+4  |
| liczba stron | 16 |
| uszlachetnienia | - |
| prace introligatorskie | szycie |
| nakład jednorazowy | 700 |
| częstotliwość  | 2 |

1. **KATALOG WYSTAWY**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | A4 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Munken Lynx Rough150 |
| zadruk | 4+4 |
| liczba stron | 128 |
| uszlachetnienia | - |
| prace introligatorskie | oprawa twarda szyto-klejona |
| nakład jednorazowy | 500 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **PREZENTERY TRÓJKĄTNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | 99x210 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Karton300 |
| zadruk | 4+0 |
| liczba stron |  |
| uszlachetnienia | Lakierowanie i folia mat jednostronnie; pasek do klejenia;falcowanie |
| prace introligatorskie |  |
| nakład jednorazowy | 150 |
| częstotliwość  | 1 |

**CZĘŚĆ 2 WYDAWNICTWA DROBNE (ISBN)**

1. **PROGRAM v1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | A5 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Arctic volume highwhite150 |
| zadruk | 4+4  |
| liczba stron | 96 |
| uszlachetnienia | - |
| prace introligatorskie | szycie |
| nakład jednorazowy | 700 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **FOLDER WYSTAW CZASOWYCH**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | 270x200 mm |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Offset190 |
| zadruk | 4+4 |
| liczba stron | 12 |
| uszlachetnienia | - |
| prace introligatorskie | szycie |
| nakład jednorazowy | 500 |
| częstotliwość  | 2 |

1. **LOOKBOOK**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | A4 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Środek:Arctic volume highwhite150Okładka: Munken300 |
| zadruk | 4+4 |
| liczba stron | 48+okładka |
| uszlachetnienia | Lakier dyspersyjny okładka |
| prace introligatorskie | Szycie |
| nakład jednorazowy | 1000 |
| częstotliwość  | 1 |

**CZĘŚĆ 3 DRUKI ADMINISTRACYJNE**

1. **KOPERTA DL**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | DL |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Munken polar rough100 |
| zadruk | Pantone 1+0 |
| liczba stron |  |
| uszlachetnienia | Bez okienka; klej |
| prace introligatorskie |  |
| nakład jednorazowy | 5000 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **PAPIER FIRMOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | A4 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Munken polar rough100 |
| zadruk | Pantone 1+0 |
| liczba stron |  |
| uszlachetnienia |  |
| prace introligatorskie |  |
| nakład jednorazowy | 10000 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **ETUI NA BILETY v1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | Dedykowany wykrojnik; po złożeniu format DL |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Alto 300 |
| zadruk | 4+4 |
| liczba stron |  |
| uszlachetnienia | Lakier dyspersyjny |
| prace introligatorskie |  |
| nakład jednorazowy | 10000 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **ETUI NA BILETY v2**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | Dedykowany wykrojnik; po złożeniu format DL |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Keaykolour recycled Graphite 300 |
| zadruk | pantone |
| liczba stron |  |
| uszlachetnienia | hotstamping złotą folią |
| prace introligatorskie | foliowanie krawędzi |
| nakład jednorazowy | 1000 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **WIZYTÓWKI v1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | 90x50 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Munken polar rough300 |
| zadruk | 4+1 pantone |
| liczba stron |  |
| uszlachetnienia | Lakier offset mat |
| prace introligatorskie |  |
| nakład jednorazowy | 50x2005x400 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **WIZYTÓWKI v2**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| format | 90x50 |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Keaykolour recycled Graphite 300 |
| zadruk | pantone |
| liczba stron |  |
| uszlachetnienia | hotstamping złotą folią |
| prace introligatorskie | foliowanie krawędzi |
| nakład jednorazowy | 4x100 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **TECZKA v1**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| Format | Dedykowany wykrojnik |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Alto 300 |
| Zadruk | 4+4 |
| liczba stron | - |
| Uszlachetnienia | Folia mat dwustronnie |
| prace introligatorskie |  |
| nakład jednorazowy | 5000 |
| częstotliwość  | 1 |

1. **TECZKA v2**

|  |  |
| --- | --- |
| **CECHY** | **PARAMETRY** |
| Format | Dedykowany wykrojnik |
| papier a/ rodzajb/ gramatura g/m2 | Keaykolour recycled Graphite 300 |
| Zadruk | pantone |
| liczba stron | - |
| Uszlachetnienia | hotstamping złotą folią |
| prace introligatorskie |  |
| nakład jednorazowy | 1000 |
| częstotliwość  | 1 |